FLAP FOLD в формате фурнитуры и фрагментов Базис (F3D, FR3D) от 25.11.2025
----------------------------------------------------------------------------------------------

Для установки и использования необходимо:

1. Скопировать содержимое папки "Фрагменты" в соответствующий раздел Базис (по умолчанию "Папка пользователя\Bazis\Фрагменты").
2. Импортировать материалы. Для этого в окне База материалов выберите Файл->Импорт номенклатуры из XML. 

Для использовании фрагментов:

1) КН - высота фасадов при SFA(наложении фасадов) = 16мм.
2) Установка фрагментов по внутренним габаритам секции шкафа.

Пояснение к наименованию фрагментов, пример "FF-L-DG (770)  п.3  KH765-778", где:

 FF-L-DG - артикул механизма
 (770) - размер фасадов или KH при SFA=16мм
 п.3 - позиция колена/значение длины колена
 KH 765-778 - допустимые размеры KH для данного фрагмента.







