Петли HARMONY(PULSE) в формате фурнитуры и фрагментов Базис (F3D, FR3D) от 16.12.2025
----------------------------------------------------------------------------------------------

Для установки и использования необходимо:

1. Скопировать содержимое папки "Фрагменты" в соответствующий раздел Базис (по умолчанию "Папка пользователя\Bazis\Фрагменты").
2. Скопировать файл "петли  HARMONY, NERO, PLUS (PULSE).config" в соответствующий раздел Базис (по умолчанию "Папка пользователя\Bazis\Фурнитура").
3. Импортировать материалы. Для этого в окне База материалов выберите Файл->Импорт номенклатуры из XML. 

NOT.: Фрагменты петель в сборе с площадками и параметрическая фурнитура накладных и полунакладных петель имеют по умолчанию тех. зазор от пласти фасада до кромки боковины (L=1). 
При соблюдении данного расстояния при построении, ответная часть петли(уст. пл-ка) будет соответствовать классической системе-37 мм 
от торца для крестовой установочной площадки и -20 мм для линейной площадки. 

Для более наглядного представления наложения фасада с разными вариантами петель и установочными площадками(H=0; H=2; H=4) в папке "элементы"
находятся фрагменты со СХЕМАМИ наложения фасадов. 



