В папках:

схема вверх ↑ (с 4-шарнир. петлями и толкателем)
схема вверх ↑ (с 4-шарнир. петлями)
схема вверх ↑ (с 4-шарнир. петлями)
схема вниз ↓ (с петлями KIMANA и толкателем)
находятся фрагменты с расстановкой газлифтов и креплений по схемам установки согласно именуемой конфигурации (сочетание петель/толкателя/типа открывания).

Также можно выбрать фрагмент подходящей вам схемы и длины газлифта (L=164/244/355) и при помощи "замены фурнитуры и блоков" или путем "перетаскивания
фрагментов", заменить по умолчанию установленный газлифт на любой другой отличающийся по усилию (H) или виду регулировки (с регулировкой/без регулировки)
находящиеся в папке "лифты". Аналогичным способом можно заменить и крепления, выбрав необходиое из папки "крепления".
Газлифты выполнены эластичными фрагментами, поэтому любую схему установки можно скорректировать под свою задачу.

!!!Важно учитывать, что газлифты K12 "с регулировкой", нужно устанавливать в паре с креплением арт.48240120YA (K12 с регулир.крепление к боковине D15).
